V4.10.1 更新说明
修订日期：2017/2/20
1.参数配置功能增加子功能：保存已修改参数
具体说明：输出满足以下条件配方：参数值不等于默认值，过滤掉00,01,0B,0D,只读参数
2.软件打开时交互界面整体更新

V4.02.2 更新说明
修订日期：2016/4/25
* 示波器功能更新：1.自适应和缩放后，只要Y轴过零点就显示出零点，2.缩放后依旧支持上下移动曲线功能

V4.02.1 更新说明
修订日期：2016/4/6
* 去掉后台位置JOG功能，与一键式(位置JOG及自调整)功能冲突

V4.01.101 更新说明
修订日期：2015/11/26
* 添加若干功能，具体参见“InoServoShop4.01版本升级功能说明.docx”。

V3.12.715 更新说明
修订日期：2014/10/14
* 去掉参数页的H0000判断。

V3.11.687 更新说明
修订日期：2014/4/28
* 连续采样出现校验错误时，软件崩溃。修改此BUG。

V3.11.686 更新说明
修订日期：2014/3/21
* 单次采样出错时的bug修改。

V3.11.684 更新说明
修订日期：2014/3/12
* 电子凸轮飞剪图形中“输入输出点设置”去掉

V3.11.678 更新说明
修订日期：2014/2/22
* 陷波器频率范围修改

V3.11.676 更新说明
修订日期：2014/1/8
* 新平台示波器单次采样数据请求帧扇区号修改。

V3.11.675 更新说明
修订日期：2014/1/7
* 新平台示波器单次采样点数可调，支持采样7000点。

V3.11.674 更新说明
修订日期：2013/12/13
* 总线式电机参数模块角度辨识功能修改

V3.11.671 更新说明
修订日期：2013/11/25
* 解决前一版出现的连续采样时的波形出现填充数据的问题

V3.11.662 更新说明
修订日期：2013/10/28
+ 在状态栏显示站号、FPGA版本号和非标号
+ 在工具栏增加关闭虚拟伺服使能按钮

V3.10.657 更新说明
修订日期：2013/8/19
* 修改机械特性分析中不同频率（4k、5k、6k、8k、10k、12k、16k）的波特图显示

V3.10.645 更新说明
修订日期：2013/7/25
+ 增加从设备读取凸轮点并显示功能
- 隐藏读取凸轮点功能

V3.10.644 更新说明
修订日期：2013/7/24
* 追剪高速返回模式出现的跳跃问题修改
* 通用凸轮烧写方式改为写eeprom

V3.10.632 更新说明
修订日期：2013/07/10
* 修改语言文件；
* 解决英文版波形文件载入报错问题。

V3.10.630 更新说明
修订日期：2013/07/05
+ 增加英文数据库
* 修改语言切换功能，支持英文切换。

V3.10.626 更新说明
修订日期：2013/06/09
+ 增加英文选项
* 示波器数据文件读取方式修改，不再以符空格为分隔符，增强程序的适应性。
* 追剪高速返回模式算法修改
- 